附件1：

本次扩容涉及超融合一体机9台，共3个型号，扩容过程中必须保证现有业务不中断。

**硬件：**

硬盘：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 数量 | 要求 | 售后 |
| 企业级 固态硬盘 960GB | 4 | 兼容现在超融合主机 深信服aServer-P-2205、aServer-R-2105P，原厂保证 | 三年质保，  以换代修 |
| 企业级 机械硬盘 4TB | 8 |

内存：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 数量 | 要求 | 售后 |
| 三星 32G DDR4 2400频率  服务器内存条 | 8 | 兼容现在超融合主机 深信服aServer-2200，原厂保证 | 三年质保，  以换代修 |
| 三星 32G DDR4 2666频率  服务器内存条 | 24 | 兼容现在超融合主机 深信服aServer-P-2205，原厂保证 |
| 三星 32G DDR4 3200频率  服务器内存条 | 4 | 兼容现在超融合主机 深信服aServer-R-2105P，原厂保证 |

工作站：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 数量 | 要求 | 售后 |
| 终端管理工作站 | 1 | CPU: I5-13600 内存：16G  硬盘：512GB | 三年官方质保 |

**服务要求：**

1、供应商提供施工计划，负责安装调试，合同签订后两周内必须完成项目实施；

2、实施过程中必须保证所有相关业务系统正常运行。